Micro Controller 8051 version

IC – AT89C51

Total pins 40

I/O – 32

I/O – 4(po, p1, p2, p3)

P0 – P0.7

P1 – P1.7

P2 – P2.7

P3 – P3.7