**Lab-06: এলইডি লাইট জ্বালানো** **(প্রাক্টিকাল)**

* Arduino IDE Software ১.১৮.১৩, Fred Board, Arduino Board

**Arduino Code:**

Void setup () 🡪 work as output

{

pinMode (13, OUTPUT);

}

Void loop ()

{

digitalWrite (13, HIGH);

delay (1000);

digitalWraite (13, LOW);

delay (1000);

}